**IXGW-LC-RY20**

**ALKATRÉSZEK**

IXGW-LC-RY20 reléadapter

Az IXGW-LC-RY20 egy reléadapter az IXG sorozatú IP többbérlős videó kaputelefon rendszerhez. Ez az adapter Form C szárazérintkezős zárást biztosít az ajtó kinyitásához, ha IXG-DM7-HID bejárati állomással párosítják.

Az IXGW-LC-RY20 20 Form C relével van felszerelve. Egy épületben akár 16 adapter is beépíthető az IXGW-LC-vel együtt. Mindegyik relé konfigurálható és hozzárendelhető egy adott IXG-DM7-HID bejárati állomáshoz. Az egyes reléérintkezők aktiválódnak, ha az adott bejárathoz tartozó ajtókioldó aktiválva van. Az IXG-2C7 bérlői állomáson található felvonó visszahívás gombja használható egy érintkező aktiválására, amely visszahívja a liftet az adott emeletre.